***Dette er en rutineskabelon fra Nordisk Miljømærkning.***

*Det er frivilligt at tilpasse teksten under overskriften* ***”Beskrivelse”****, så det letter arbejdet med at vedligeholde rutinen for den ansvarlige og opfylde Svanemærkets krav. Teksten under overskriften* ***"Krav"*** *er taget fra Svanemærkts kriterier, og bør ikke ændres.*

*Denne og ovenstående tekstlinjer bør slettes, før rutinen laves færdig.*

|  |  |
| --- | --- |
| Krav  **Nyindkøb** | Firma |
| Oprettet af | Dato |

**Krav**

Der stilles krav til vandeffektivitet ved nyindkøb af blandingsbatterier, brusere, toiletter, urinaler og hovedopvaskemaskiner i henhold til nedenstående tabel.

|  |  |
| --- | --- |
| Vandkrævende udstyr | Maksimalt antal liter |
| Blandingsbatteri, håndvask værelser | 5 liter pr. minut ved et tryk på 3 bar |
| Blandingsbatteri, håndvask offentlige områder | 5 liter pr. minut ved et tryk på 3 bar, alternativt sensorstyret |
| Bruser | 9,5 liter pr. minut ved et tryk på 3 bar |
| Toilet | Ved to skyllemuligheter: 3/6 liter pr. skyl  En skyllemulighed: 4 liter pr. skyl |
| Urinal | 3,5 liter pr. skyl ved et tryk på 3 bar |
| Hovedopvaskemaskine\* | Hættemaskine: 3,0 liter pr. kurv  Tunnelmaskine: 2,0 liter pr. kurv  Underbordsmaskine: 2,5 liter pr. kurv |

*Med hovedopvaskemaskine menes de/den opvaskemaskine, som vasker mindst 70 % af virksomhedens opvask.*

*For tunnel-opvaskemaskiner skal vandforbruget opgøres i forhold til kontaktid på 2 min. i henhold til DIN 10510.*

**Beskrivelse**

Vi har følgende rutiner som bekræfter, at virksomheden opfylder kravet til nyindkøb af blandingsbatterier, brusere, toiletter, urinaler og hovedopvaskemaskiner.

*<Beskriv jeres rutine for nyindkøb her>.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Ansvarlig person** | **Stilling/rolle** |